–уки 	прочь!

ѕохоже, это не шутка: 
с 1 апрел€ 2001 года вводитс€ запрет на использование водител€ми мобильных телефонов, не оборудованных устройствами hands free.
„то это за устройства? —колько сто€т?  акое из них удобней? ¬се эти вопросы мы обсуждали по телефону. ћобильному. » звонили друг другу из редакционных машин. 

ќ“ ѕ–ќ—“ќ√ќ   —Ћќ∆Ќќћ”

Ќачнем с того, что некоторые современные телефонные аппараты (например, Sagem или Alcatel) позвол€ют и без помощи вс€ких дополнительных приспособлений разговаривать “без рук”. ƒл€ этого нужно лишь активировать функцию громкой св€зи. Ќо дл€ водител€ это вр€д ли подходит. »з-за шума в салоне и искажений малогабаритного громкоговорител€ речь подчас становитс€ неразборчивой. “ак что хочешь или нет, а без дополнительных аксессуаров в автомобиле не обойтись.
—амые доступные устройства относ€тс€ к группе, которую обычно называют portable hands free, и состо€т они из наушника и микрофона с клипсой. ѕринима€ звонок, нажимаем кнопку на клипсе и разговариваем. ѕовторным нажатием “вешаем трубку”. ќтметим главные достоинства этих устройств. ¬о-первых, соблюдаетс€ относительна€ конфиденциальность разговора. ¬о-вторых, не нужно перекладывать телефон из кармана в автомобильный адаптер. ј в-третьих, наушником можно пользоватьс€ вне машины, например, в шумных помещени€х. ÷ена такой штуки — около $20—30. “олько нужно быть готовым к легкому дискомфорту: чужеродный предмет в ухе и болтающийс€ электропровод отвлекают и раздражают. «ато качество звука обеспечиваетс€ вполне приличное. 
—амое подход€щее название дл€ следующей группы устройств hands free — “голь на выдумки хитра”.   мобильному телефону прилаживаетс€ микрофон-прищепка. ј в штеккер прикуривател€ вставл€етс€ маленький динамик с усилителем. ƒва этих “узла” соединены кабелем. ≈динственное, что может подобный комплект, — это усиливать голос собеседника. ј чтобы теб€ услышали на другом конце “провода”, приходитс€ уже кричать — телефон-то не в руке, а закреплен на передней панели.  стати, несмотр€ на кажущуюс€ простоту, процесс установки такого устройства довольно трудоемкий.
≈ще одна забавна€ игрушка называетс€ Audio Phone — купить ее можно долларов за тридцать. ¬ лентопрот€жный механизм автомобильной магнитолы вставл€етс€ специальна€ кассета-адаптер с магнитной головкой вместо ленты. Ќа передней панели автомобил€ закрепл€етс€ микрофон, а к телефону подключаетс€ электрический разъем. ”становленна€ в машине аудиосистема “проглатывает” лжекассету и воспроизводит телефонный разговор. √ромкость, как говоритс€, по вкусу. »де€ классна€, но вот с электромагнитной совместимостью у этой штуковины просто беда! ¬о врем€ разговора динамики то и дело разрываютс€ от всевозможных помех. ќчень капризное изделие!
»з относительно недорогих устройств громкой св€зи нам больше всего понравились упрощенные комплекты (simple hands free), состо€щие из динамика с усилителем, выносного микрофона, соединительных кабелей и магнитного кронштейна дл€ телефонной трубки.

√–ќћ јя —¬я«№ ѕќ-¬«–ќ—Ћќћ”

ѕолноценный автомобильный комплект hands free — вещь довольно дорога€ и требующа€ квалифицированной установки. «а монтаж “породистой” системы придетс€ отдать никак не меньше $180. ѕри этом работать она будет только с определенным телефонным аппаратом или еще с двум€-трем€ модел€ми трубок того же производител€. 
—тоит ли игра свеч? —о всей ответственностью за€вл€ем: да. ѕо удобству пользовани€ фирменные устройства громкой св€зи сто€т на голову выше любых “усеченных” комплектов.  онечно, закрепленный на центральной консоли “подстаканник” едва ли украсит салон. ѕридетс€ отказатьс€ и от красивого кожаного чехла к телефонному аппарату (“одета€” трубка просто-напросто не встанет в “подстаканник”). —миримс€ и с тем, что не в каждом автомобиле можно найти подход€щее место дл€ монтажа громкоговорител€. ”становка выносной антенны частенько вынуждает дыр€вить крышу — это тоже минус. 
Ќо только начав пользоватьс€ такой системой, вы поймете, что со всеми этими минусами очень легко смиритьс€!
ўелк! Ёто мобильный телефон, как влитой, встает в адаптер. ќживает индикатор зар€дки, шкала интенсивности приема благодар€ выносной антенне “расцветает” всеми черточками. ј ну-ка, еще раз: ставим-снимаем, ставим-снимаем... ¬се можно делать не гл€д€ и одной рукой. Ўарнир “подстаканника” позвол€ет разворачивать мобильный телефон градусов на сорок п€ть в двух плоскост€х, так что клавиатура всегда остаетс€ доступной. »з громкоговорител€ — чистый, €сный звук. Ўтатна€ магнитола во врем€ разговора автоматически приглушаетс€, функци€ автоответа на вход€щий звонок (она программируетс€ на телефонном аппарате) избавл€ет от необходимости нажимать кнопки на телефоне, а чувствительный микрофон позвол€ет разговаривать не повыша€ голоса.
 ороче, все, что требуетс€ от водител€, — это уметь говорить и не забывать свой телефон в машине.

***
Ќесмотр€ на то, что полноценные устройства hands free в ходе этого теста показали себ€ самыми удобными и безопасными, мы пока что не собираемс€ выкладывать две сотни долларов и занимать очередь к установщикам. ѕочему? ¬о-первых, мы не так уж часто пользуемс€ мобильными телефонами за рулем, а уж если позарез надо пообщатьс€ — всегда можно остановитьс€ и позвонить. ј во-вторых, нам очень хочетс€ дождатьс€ вступлени€ в силу новых правил пользовани€ мобильной св€зью в машине. » убедитьс€, что это действительно не первоапрельска€ шутка. ћы об€зательно поездим с телефоном в руке и понаблюдаем за реакцией стражей пор€дка. », как водитс€, обо всем подробно расскажем.
 
 . —ќ–ќ »Ќ
ј.  ќ“≈–≈¬
‘ото авторов и фирмы Volvo

—правка ј–. ќборудование дл€ теста предоставлено фирмами:
јдмирал+, тел.: (095) 230-34-08;
ћ—— —пектр, тел.: (095) 912-72-05.

 —“ј“»...

¬от на что нужно обращать особое внимание при самосто€тельной установке недорогих комплектов hands free.
ќб€зательно убедитесь, что телефон, микрофон, усилитель и штатна€ аудиосистема не “мешают” друг другу (не возникает помех, не образуетс€ акустическа€ петл€ и т.д.).
—ама трубка и кронштейн должны располагатьс€ вне зоны срабатывани€ подушек безопасности, не мешать переключать передачи, зат€гивать “ручник”, пользоватьс€ переключател€ми и вращать руль. ћикрофон лучше устанавливать в районе комбинации приборов (на кожухе рулевой колонки), на левой стойке кузова или на потолке.

 —“ј“»...

“ем, кто часто бывает далеко за городом и в зонах неуверенного приема, рекомендуем проконсультироватьс€ с установщиками по поводу выбора выносной антенны дл€ фирменного комплекта громкой св€зи. ≈е тип, место установки и коэффициент усилени€ существенно вли€ют на устойчивость св€зи в “пограничных” услови€х.